**Ausschreibungstext System MA-GRI**

Riffelblech-Schachtabdeckung mit Rahmen zum bodenebenen Einbetonieren.

Zarge aus 2,5 mm Edelstahl (1.4301), Deckel aus 3/5 mm Aluminium-Riffelblech.

Lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Öffnungsunterstützung Gasdruckfeder mit innenliegender Fallschutzvorrichtung.

Aufbauhöhe Rahmen 77 mm.

Weitestgehend geruchs- und tagwasserdicht mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung.

Anheben und Verschraubung des Deckels mit Zarge an 2 Eckpunkten.

A15 nach EN124.

Schrauben und Hebeschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie MA-GRI Edelstahl.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen.

Pliego de condiciones Sistema MA-GRI

Trampilla para suelo con chapa estriada con marco para colocar en hormigón a nivel del suelo.

Marco de acero inoxidable de 2,5 mm (1.4301), tapa de chapa estriada de aluminio de 3/5 mm.

Medida de luz \* x \* mm, dimensión exterior del marco \* x \* mm.

Apertura asistida por piston de gas con dispositivo interno de protección contra caídas.

Altura del marco 77 mm.

En gran medida resistenta a los olores y de lluvia del día, con una junta especial resistente a las

heladas y a la intemperie.

Levantamiento y atornillado de la cubierta con el marco en 2 puntos de las esquinas.

A15 según la norma EN124.

Los tornillos y la llave de elevación se incluyen en la entrega.

Producto: Empresa FF Systembau Serie MA-GRI acero inoxidable.

/\*Tachar o rellenar lo que no proceda.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_MA-GRI\_V1\_PUT\_261021